Potrebne su nam potapajuće pumpe sledećih karakteristika:

Potapajuća drenažna muljna pumpa za prljavu vodu, robusne metalne konstrukcije

-Liveno ili vareno gvožđe (Cast Iron)

Protok: >1000 l/min

Visina bacanja: >23m

Izlaz: 2-4 '' (50-110 mm)

Propusnost materijala: >20mm

Trofazna, 3x380(400)V

Snaga od 3-5.5KW

Temperatura tečnosti do 40 C

IP 60 min

Garancija minimun 1 godina

Garancija za servis i rezervne delove minimum 2 godine