ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ НАБАВКА БР. 65/13/2025

ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА :

Назив: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мат.бр: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗИВ РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВА | ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ | ЈЕДИНИЦАМЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНАВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А (4 х 5) | УКУПНАВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дупли нипли  | ¾“ цола -Zn | Комад  | 30 |  |  |  |
| Чеп за „Аl“ радијатор | 1“ цол L+D навој  | Комад  | 15+15 |  |  |  |
| Дихтунг  | за„Аl“ радијатор | Комад  | 20 |  |  |  |
| Редукција  | Са 1“ цол НА ¾“ цола за Аl“ радијатор L+D навој | Комад  | 15+15 |  |  |  |
| Холендер  | Понциковни ¾“ цола | Комад  | 8 |  |  |  |
| Поцинкована редукција  | Са 1“ цол на ¾“ цола | Комад  | 16 |  |  |  |
| Поцинкована редукција | Са ¾“ цола на ½“ цола | Комад  | 8 |  |  |  |
| Радијаторски равни вентил | ¾“ цола | Комад  | 6 |  |  |  |
| Телефонска трака  | Већа  | Комад  | 2 |  |  |  |
| Паста  | За меко варење бакра | Комад  | 2 |  |  |  |
| Боракс  | Боракс | Килограм  | 1 |  |  |  |
| Калајна жица  | D= 0,2 за меко варење бакра | Комад  | 2 |  |  |  |
| Мап-гас  | Мап-гас  | Комад  | 1 |  |  |  |
| ПВЦ типли | 10х50 | Комад  | 80 |  |  |  |
| Холшраф  | 6х60 | Комад  | 80 |  |  |  |
| Чеп редукције  | Са 5/4“ цол на ¾“ цола за ливени радијатор L+D навој | Комад  | 4+4 |  |  |  |
| Тештик  | Поцинковани ¾“ цола | Комад  | 4 |  |  |  |
| Бакарни полухолендер  | Колено фи 28х34 UN | Комад  | 4 |  |  |  |
| Бакарни муф | Фи 28 | Комад  | 6 |  |  |  |
| Бакарно колено  | Под 90 степени фи 28 | Комад  | 15 |  |  |  |
| Држачи за„Аl“ радијатор | Држач за„Аl“ радијатор | Комад  | 10 |  |  |  |
| Држачи за бакарне цеви | Фи 28 | Комад  | 15 |  |  |  |
| Полухолендери  | 28-1“ цол UN | Комад  | 2 |  |  |  |
| CU MS Прелаз  | UN 28 х 1“ цол  | Комад  | 2 |  |  |  |
| CU MS Прелаз | SN 28 х 1“ цол | Комад  | 2 |  |  |  |
| CU MS Прелаз | UN 2х ¾“ цол  | Комад  | 6 |  |  |  |
| СU холендер  | UN 2х ¾“ цол | Комад  | 4 |  |  |  |
| Носач цеви  | Фи 22 | Комад  | 8 |  |  |  |
| СU заобилазни лук | СU заобилазни лук | Комад  | 2 |  |  |  |
| СU муф  | Фи 22 | Комад  | 8 |  |  |  |
| СU колено  | Под 90 степени фи 22 | Комад  | 20 |  |  |  |
| СU цеви  | Фи 22 | Метар  | 28 |  |  |  |
| Алуминијумски радијатор | L=1,5м  | Комад  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупно: |  |  |

**Начин плаћања: Одложено 45 дана**

Рок испоруке/ извршења услуга: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни период: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис одговорног лица понуђача
Важност понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_