ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ НАБАВКА БР. 65/13/2025

ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА :

Назив: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мат.бр: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗИВ РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВА | ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ | ЈЕДИНИЦА  МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНА  ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А  (4 х 5) | УКУПНА  ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дупли нипли | ¾“ цола -Zn | Комад | 30 |  |  |  |
| Чеп за „Аl“ радијатор | 1“ цол L+D навој | Комад | 15+15 |  |  |  |
| Дихтунг | за„Аl“ радијатор | Комад | 20 |  |  |  |
| Редукција | Са 1“ цол НА ¾“ цола за Аl“ радијатор L+D навој | Комад | 15+15 |  |  |  |
| Холендер | Понциковни ¾“ цола | Комад | 8 |  |  |  |
| Поцинкована редукција | Са 1“ цол на ¾“ цола | Комад | 16 |  |  |  |
| Поцинкована редукција | | Са ¾“ цола на ½“ цола | Комад | 8 |  |  |  |
| Радијаторски равни вентил | | ¾“ цола | Комад | 6 |  |  |  |
| Телефонска трака | | Већа | Комад | 2 |  |  |  |
| Паста | | За меко варење бакра | Комад | 2 |  |  |  |
| Боракс | | Боракс | Килограм | 1 |  |  |  |
| Калајна жица | | D= 0,2 за меко варење бакра | Комад | 2 |  |  |  |
| Мап-гас | | Мап-гас | Комад | 1 |  |  |  |
| ПВЦ типли | | 10х50 | Комад | 80 |  |  |  |
| Холшраф | | 6х60 | Комад | 80 |  |  |  |
| Чеп редукције | | Са 5/4“ цол на ¾“ цола за ливени радијатор L+D навој | Комад | 4+4 |  |  |  |
| Тештик | | Поцинковани ¾“ цола | Комад | 4 |  |  |  |
| Бакарни полухолендер | | Колено фи 28х34 UN | Комад | 4 |  |  |  |
| Бакарни муф | | Фи 28 | Комад | 6 |  |  |  |
| Бакарно колено | | Под 90 степени фи 28 | Комад | 15 |  |  |  |
| Држачи за„Аl“ радијатор | | Држач за„Аl“ радијатор | Комад | 10 |  |  |  |
| Држачи за бакарне цеви | | Фи 28 | Комад | 15 |  |  |  |
| Полухолендери | | 28-1“ цол UN | Комад | 2 |  |  |  |
| CU MS Прелаз | | UN 28 х 1“ цол | Комад | 2 |  |  |  |
| CU MS Прелаз | | SN 28 х 1“ цол | Комад | 2 |  |  |  |
| CU MS Прелаз | | UN 2х ¾“ цол | Комад | 6 |  |  |  |
| СU холендер | | UN 2х ¾“ цол | Комад | 4 |  |  |  |
| Носач цеви | | Фи 22 | Комад | 8 |  |  |  |
| СU заобилазни лук | | СU заобилазни лук | Комад | 2 |  |  |  |
| СU муф | | Фи 22 | Комад | 8 |  |  |  |
| СU колено | | Под 90 степени фи 22 | Комад | 20 |  |  |  |
| СU цеви | | Фи 22 | Метар | 28 |  |  |  |
| Алуминијумски радијатор | | L=1,5м | Комад | 1 |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупно: |  |  |

**Начин плаћања: Одложено 45 дана**

Рок испоруке/ извршења услуга: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни период: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис одговорног лица понуђача  
Важност понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_