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За потребе редовног машинског одржавања, израде и обраде резервних делова на универзалним струговима, доставља се допунско техничко образложење са прецизним техничким захтевима за набавку следећег алата, моноблок носача, заменљивих плочица и лемљеног алата:
​1. Ножеви за спољашњу обраду (Моноблок носачи са заменљивим плочицама)
​Тип алата: Моноблок носачи за спољашњу уздужну и попречну обраду са заменљивим плочицама од тврдог метала.
​Геометрија плочица:
​Примарно: Позитивна геометрија са интегрисаним каналчићем/удубљењем за ломљење струготине (ломач струготине) ради лакшег резања и бољег одвођења струготине на универзалном стругу.
​Алтернатива: Уколико плочице са ломачем струготине нису доступне на тржишту, прихватају се и стандардне равне заменљиве плочице одговарајућих димензија и квалитета.
​Количина плочица: Уз сваки моноблок носач за спољашњу обраду потребно је испоручити по 10 одговарајућих заменљивих плочица.
​2. Ножеви за одсецање и израду жлебова (Моноблок носачи са заменљивим плочицама)
​Тип алата: Моноблок носачи за спољашње одсецање и канаљење.
​Ширина резања: Захтевају се плочице ширине 3 mm.
​Количина плочица: Уз сваки моноблок носач за одсецање потребно је испоручити по 10 одговарајућих заменљивих плочица.
​3. Ножеви за спољашње резање навоја (Моноблок носачи са заменљивим плочицама)
​Моноблок носач: Носач за спољашњи навој, десни прихват.
​Димензије дршке (прихвата): 16 × 20 mm (висина × ширина).
​Плочице за навој: Заменљиве профилне плочице за ISO метрички навој са кораком 2,0 mm (стандардна величина плочице 16ER 2.0 ISO).
​Количина плочица: Уз сваки моноблок носач за навој потребно је испоручити по 10 одговарајућих заменљивих плочица.
​4. Ножеви за унутрашњу обраду (Са лемљеним плочицама)
​Тип алата: Стругарски ножеви за унутрашњу обраду отвора са тврдолемљеним плочицама од тврдог метала.
​Намена: За класично унутрашње стругање, проширивање рупа и обраду унутрашњих ивица на универзалном стругу уз висок ниво крутости при већим дубинама резања.
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