ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПО НАБАВЦИ БРОЈ 4/13/2023

ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА:

Назив: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЗИВ РОБЕ И УСЛУГА** | **СПЕЦИФИКАЦИЈА** | **Количина** | **Цена без ПДВ-а** | **Цена са ПДВ-ом** |
| Врата једнокрилна са светларником | -Димензије врата са отворима за стакло 98х210 ШхВ (отварање десно)-Стакло дебљине 5 мм ( вакумирано-армирано) | 1 комад |  |  |
| Светларник | -Димензије светларника 98х83 ШхВ (отварање на кип)-Стакло дебљина 5мм (вакумирано-армирано)  | 1 комад |  |  |
| Прозор једнокрилни  | -Димензије прозора 154х60 ШхВ (отварање на кип)-Стакло дебљина 6мм (вакумирано-армирано) | 3 комада |  |  |
| Врата двокрилна са светларником  | -Димензије двокрилних врата са отворима за стакло 148х210 ШхВ (отварање десно) по потреби отварање другог крила -Стакло дебљина 6мм (вакумирано-армирано)-Димензије покретног дела врата 100х200 цм-Димензије блокирајући део 48х200 | 1 комад |  |  |
| Двокрилни светларник | -Димензије двокрилног светларника 148х83 ШхВ(отврање према отварању врата)-Стакло дебљина 6мм (вакумирано-армирано) | 1 комада |  |  |
| Прозор једнокрилни  | -Димензије прозора 105х99 ШхВ(отврање комплет и на кип)-Стакло дебљина 5мм (вакумирано-мат) | 1 комада |  |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Потпис понуђача

 МП