ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ НАБАВКА БР. 65/13/2024

ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА :

Назив: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мат.бр: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗИВ РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВА | ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ | ЈЕДИНИЦАМЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНАВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А (4 х 5) | УКУПНАВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Литијумска маст  | За подмазивање лежајева код електромотора са повишеном температуром до 150 степени  | Килограм  | 10 |  |  |  |
| Самовулканизирајућа гумена изолациона трака  | До 20 кV | Комад  | 10 |  |  |  |
| Водонепропусне СU папучице ( коване) или одговарајуће | -ФВЦП-95/12 | Комад  | 30 |  |  |  |
| -ФВЦП-120/12 | Комад  | 30 |  |  |  |
| -ФВЦП-150/12 | Комад  | 30 |  |  |  |
| Неизоловане бакарне кабловске папучице за пресовање и лемљење-феман или одговарајуће | -ФПГ-70/10 | Комад  | 20 |  |  |  |
| -ФПГ-95/12 | Комад  | 20 |  |  |  |
| -ФПГ120/16 | Комад  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупно: |  |  |

Начин плаћања: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке/ извршења услуга: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни период: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис одговорног лица понуђача
Важност понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_