ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ НАБАВКА БР. 13/13/2025

ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА :

Назив: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мат.бр: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗИВ РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВА | ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ | ЈЕДИНИЦА  МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНА  ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А  (4 х 5) | УКУПНА  ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поцинкован пластицифиран ребрасти лим 0,5 мм ;  трапезног ребра РАN-Т40 | Боја браон  Дужина лима 4 м  Покривна ширина 1,1 м | комад | 24 |  |  |  |
| Слемењак за лимени покривач угаони за трапезни лим РАN-Т40 0,5 мм | Браон боја  Дужина 6 м | комад | 2 |  |  |  |
| Поцинкован пластицифиран лим  0,5 мм | Ширина 1250 мм  Браон боја | метар | 30 |  |  |  |
| Вијак ОК за трапезни лим са подлошком и гумом одговарајући РАN-Т40 | Вијак ОК за трапезни лим  са подлошком и гумом одговарајући РАN-Т40 | комад | 500 |  |  |  |
| Вијак за лим | Саморез 4,2х16ТFЕ-0295 | комад | 1000 |  |  |  |
| Поцинкован пластицифиран снегобран | Браон боја  Дужина 1000 мм | комад | 10 |  |  |  |
| Лепак за олуке | Лепак за олуке | комад | 5 |  |  |  |
| Ветар лајсна | Већа  Браон боја  Дужина 4,1 м | комад | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупно: |  |  |

**Начин плаћања:** **одложено 45 дана**

Рок испоруке/ извршења услуга: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Паритет испоруке : ФЦО МАГАЦИН БАЉЕВАЦ,СТЕВЕ КАЧАРА БР.4,36344 БАЉЕВАЦ НА ИБРУ**

Гарантни период: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис одговорног лица понуђача  
Важност понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_