ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ НАБАВКА БР. 131/13/2025

ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА :

Назив: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мат.бр: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗИВ РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВА | ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ | ЈЕДИНИЦА  МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНА  ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А  (4 х 5) | УКУПНА  ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ремонт на електромотору | Погонске станице пс-3  Карактеристике електромотора  -Произвођач “Север“-Суботица  -Облик: В 3  -Механичка заштита: Отворен тип  -Снага: 20 КW  -Напон: 400 V  -Фреквенција: 50 Нz  -Струја: I = 40 A  -Број обртаја: n = 960 o/min  -Поправка намотаја на статору и ротору  -Обрада улежиштења лежајева на ротору до толеранције и балансирање  -Обрада кућишта лежајева до толеранције на А и Б страни мотора  -Замена лежајева на А и Б страни електромотора  -Издавање гаранције на радове и делове 6 месеци мин. | Комад | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупно: |  |  |

Начин плаћања: Одложено 45 дана

Рок испоруке/ извршења услуга: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни период: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис одговорног лица понуђача  
Важност понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_